(module Valve:IN-12B (layer F.Cu) (tedit 5E0546D3)
  (fp_text reference T1 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value IN12b (at 0 -1.27) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 10 -4) (end 10 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10 -4) (end -10 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 4) (end 10 4) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 4) (end 0 14) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 -4) (end 0 -14) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 -4) (end -10 -4) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -9) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 9) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.75 0) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -5.75 0) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -5.75 4.5) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -5.75 -4.5) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.75 -4.5) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.725 4.5) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -4 8) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4 8) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4 -8) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -4 -8) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 8 8) (drill 8) (layers *.Cu *.Mask))
)
