(module trimmer1 (layer F.Cu) (tedit 4F29A0CB)
  (fp_text reference RV1 (at -3.175 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value 10k (at 5.715 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -8.89 -0.635) (end -9.525 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -9.525 -0.635) (end -9.525 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -9.525 0.635) (end -8.89 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -8.89 1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 8.89 1.27) (end 8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 8.89 -1.27) (end -8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -8.89 -1.27) (end -8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 2.49936 2.49936) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 2.49936 2.49936) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 2.49936 2.49936) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model 3D/pot/pot_sp19l.wrl
    (at (xyz 0.02 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
