Cmp-Mod V01 Created by CvPcb (2013-may-18)-stable date = Tue 19 Aug 2014 11:22:04 PM CEST

BeginCmp
TimeStamp = /53135158;
Reference = C1;
ValeurCmp = 100nF;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530E62FF;
Reference = C2;
ValeurCmp = 100nF;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA2602;
Reference = C3;
ValeurCmp = 10uF;
IdModule  = c_tant_D;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA2601;
Reference = C4;
ValeurCmp = 100nF;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA2604;
Reference = C5;
ValeurCmp = 10uF;
IdModule  = c_tant_D;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA2603;
Reference = C6;
ValeurCmp = 100nF;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /5315FBCE;
Reference = C7;
ValeurCmp = 100nF;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530DD89E;
Reference = D1;
ValeurCmp = LED;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA260D;
Reference = D2;
ValeurCmp = LED;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA260F;
Reference = D3;
ValeurCmp = BAT42W;
IdModule  = sod123;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA260A;
Reference = D4;
ValeurCmp = LED;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53F3BB95;
Reference = D5;
ValeurCmp = ZENER_5.6V;
IdModule  = sod123;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53F3BBA2;
Reference = D6;
ValeurCmp = ZENER_5.6V;
IdModule  = sod123;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53F3BBA8;
Reference = D7;
ValeurCmp = ZENER_5.6V;
IdModule  = sod123;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53F3BBAE;
Reference = D8;
ValeurCmp = ZENER_5.6V;
IdModule  = sod123;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530A3B07;
Reference = F1;
ValeurCmp = FUSE;
IdModule  = fuse1;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA29B9;
Reference = J1;
ValeurCmp = RJ45;
IdModule  = RJ45_MEBP_8-8G;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA264E;
Reference = P1;
ValeurCmp = CONN_2;
IdModule  = bornier2;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53160F8F;
Reference = P2;
ValeurCmp = CONN_7;
IdModule  = SIL-7;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53174CDC;
Reference = Q1;
ValeurCmp = IRLR110;
IdModule  = DPAK2;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53174CCD;
Reference = Q2;
ValeurCmp = NDS355;
IdModule  = sot23;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530A40D1;
Reference = R1;
ValeurCmp = 10k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530A4269;
Reference = R2;
ValeurCmp = 90k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530DD544;
Reference = R3;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53135149;
Reference = R4;
ValeurCmp = 100k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530A35B5;
Reference = R5;
ValeurCmp = 0.05;
IdModule  = SM1206;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530DD3FA;
Reference = R6;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530DD88F;
Reference = R7;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530DCF8E;
Reference = R8;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA260C;
Reference = R9;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA2609;
Reference = R10;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /5316122F;
Reference = R11;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53160BB6;
Reference = R12;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53F3C2AF;
Reference = R13;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53F3C2BC;
Reference = R14;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53F3C2C2;
Reference = R15;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /53F3C2C8;
Reference = R16;
ValeurCmp = 1k;
IdModule  = SM0603;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530A46D9;
Reference = RV1;
ValeurCmp = POT;
IdModule  = trimmer_piher_pt6xh;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530DCE0D;
Reference = SW1;
ValeurCmp = SW_PUSH;
IdModule  = SW_PUSH_SMALL;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530A359C;
Reference = U1;
ValeurCmp = LM358;
IdModule  = SO8E;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530DC723;
Reference = U2;
ValeurCmp = SN74LVC1G74;
IdModule  = SO8E;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /530E5BAD;
Reference = U3;
ValeurCmp = 74HCT125;
IdModule  = SO14E;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /52EA2610;
Reference = U4;
ValeurCmp = TS2937;
IdModule  = DPAK2;
EndCmp

EndListe
